|  |
| --- |
| Leonberg, 13. Januar 2021 |
| GEZE F 1200+: Große Fenster leicht und sicher bedienen |

ANSPRECHPARTNER

Hannes Klockenhoff

TEL +49 7152 203 6588

EMAIL h.klockenhoff@geze.com

| **BILD** | **BILDUNTERSCHRIFT** | **QUELLE** |
| --- | --- | --- |
| Ein Bild, das Text, Fenster, drinnen, Stadt enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Mit dem neuen F 1200+ bietet GEZE für das Öffnen und Verriegeln großer, raumhoher Fenster einen eigenen Antrieb. | GEZE GmbH |
| Ein Bild, das draußen, Gebäude, Tag enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Der GEZE F 1200+ Antrieb kann Dreh-Kipp-Fenster bis 200 Kilogramm Flügelgewicht in die gewünschte Position bringen und verriegeln. | GEZE GmbH |
| Ein Bild, das Text, drinnen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht es, dass auch Nutzer ohne vorherige Einweisung damit sicher umgehen. | GEZE GmbH |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Der GEZE F 1200+ Antrieb kann mit einer übergeordneten Gebäudeleittechnik oder direkt über das integrierte Bedienfeld angesteuert werden. | GEZE GmbH |